**Anexo 12**

**TEXTO PARA PERSONA MORAL**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**(EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)**

FECHA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**P R E S E N T E**

(Nombre del representante legal de la empresa participante) actuando a nombre y representación de (Nombre de la empresa participante), por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que:

1. La prestación del servicio relativo a la **“Rehabilitación de techumbres a base de estructura metálica y cubiertas de policarbonato en azotea del edificio Sede”**, se efectuará en el Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicado en avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06060, Ciudad de México, conforme a la descripción del servicio señalada en el **numeral 3** de la convocatoria/bases; así como en los términos y condiciones de acuerdo con lo indicado en la citada convocatoria/bases, sus anexos y el contrato que al efecto se suscriba.
2. Los precios unitarios son los indicados en la presente propuesta económica (**Apéndice A**)y el monto total asciende a la cantidad de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (importe con letra XX/100 moneda nacional), más $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (importe con letra XX/100 moneda nacional) de IVA, resultando el costo total de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (importe con letra XX/100 moneda nacional).
3. La vigencia de la propuestas técnica y económica es de treinta días hábiles (mínima), contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su entrega.
4. Mi representada (Nombre de la empresa participante) manifiesta y acepta que el plazo de ejecución será de treinta días naturales contados a partir de la formalización del contrato y puesta a disposición del inmueble objeto del servicio.
5. (Nombre de la empresa participante) acepta la forma de pago del cien por ciento a la entrega del servicio debidamente ejecutado y a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6. Mi representada otorgará garantía del servicio por un mínimo de doce meses a partir de la fecha de recepción de los servicios a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la calidad del servicio ejecutado.

Sin otro particular, reitero la veracidad de lo manifestado en el presente escrito.

**ATENTAMENTE**

**Nombre de la Empresa Participante**

**Nombre y firma del Representante Legal de la Persona Moral**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TEXTO PARA PERSONA FÍSICA**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

FECHA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**P R E S E N T E**

(Nombre de la persona física) por mi propio derecho, por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que:

1. La prestación del servicio relativo a la **“Rehabilitación de techumbres a base de estructura metálica y cubiertas de policarbonato en azotea del edificio Sede”**, se efectuará en el Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicado en avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06060, Ciudad de México, conforme a la descripción del servicio señalada en el **numeral 3** de la convocatoria/bases; así como en los términos y condiciones de acuerdo con lo indicado en la citada convocatoria/bases, sus anexos y el contrato que al efecto se suscriba.
2. Los precios unitarios son los indicados en la presente propuesta económica (**Apéndice A**)y el monto total asciende a la cantidad de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (importe con letra XX/100 moneda nacional), más $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (importe con letra XX/100 moneda nacional) de IVA, resultando el costo total de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (importe con letra XX/100 moneda nacional).
3. La vigencia de la propuestas técnica y económica es de treinta días hábiles (mínima), contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su entrega.
4. Manifiesto y acepto que el plazo de ejecución será treinta días naturales a partir de la formalización del contrato y puesta a disposición del inmueble objeto del servicio.
5. Acepto la forma de pago del cien por ciento a la entrega del servicio debidamente ejecutado y a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6. Otorgaré garantía del servicio por un mínimo de doce meses a partir de la fecha de recepción de los servicios a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la calidad del servicio ejecutado.

Sin otro particular, reitero la veracidad de lo manifestado en el presente escrito.

**ATENTAMENTE**

**Nombre y firma del participante**

**(Persona física)**

**APÉNDICE A**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLAVE** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **SUBTOTAL**  (cantidad por precio unitario) | **IVA** | **IMPORTE**  (subtotal más IVA) |
|  | **TECHUMBRE 01 PINO SUAREZ (4.75 X 3.00 M)** |  |  |  |  |  |  |
| **PREL.** | **PRELIMINARES** | | | | |  |  |
| **PREL.01** | DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA DE FIBRA DE VIDRIO EXISTENTE, INCLUYE: EL RETIRO DE TORNILLERÍA, ACARREO Y ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, AL LUGAR QUE SE INDIQUE, PARA SU DESALOJO FUERA DEL EDIFICIO A TIRO LIBRE, INCLUYE TAMBIÉN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 14.25 |  |  |  |  |
| **ESMET.** | **ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | |  |  |
| **ESMET.01** | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA QUE CONFORMA LA TECHUMBRE, ADICIONANDO PERFILES DE LA MISMA SECCIÓN EXISTENTE O MAYORES DONDE SEA NECESARIO PARA CONTAR CON UN MEJOR APOYO Y RESISTENCIA PARA RECIBIR LA CUBIERTA Y SOPORTAR DEBIDAMENTE LOS EFECTOS DE LLUVIAS SEVERAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRAIMADO Y SOLDADURA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, PLANTA PARA SOLDAR, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | KG | 35.03 |  |  |  |  |
| **ESMET.02** | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICA COMEX 100, COLOR A ELEGIR, EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE TECHUMBRE, INCLUYE LA LIMPIEZA DE LOS PERFILES RETIRANDO TODA LA OXIDACIÓN QUE PRESENTAN, UTILIZANDO, CARDA DE ACERO CON ESMERIL ELÉCTRICO, LIJA, FIBRA O LO QUE SEA NECESARIO PARA DEJAR EL METAL EN CONDICIONES DE RECIBIR DEBIDAMENTE LA PINTURA, INCLUYE TAMBIÉN: TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | ML | 133.15 |  |  |  |  |
| **CUB.** | **CUBIERTA** | | | | |  |  |
| **CUB.01** | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR CON PROTECCIÓN 2UV DE 6 MM DE ESPESOR BLANCO O CRISTAL, INCLUYE: MOLDURAS "H" Y "U", BROCAPIJAS PARA SU FIJACIÓN, SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" ANCHO X 1/8" DE ESPESOR PARA UNA MAYOR FIJACIÓN DEL PANEL, SELLANDO LA TORNILLERÍA Y MOLDURAS CON SILICON MARCA SIKAFLEX RESISTENTE A LA INTEMPERIE; ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 14.25 |  |  |  |  |
|  | **TECHUMBRE 02 PINO SUAREZ (4.65 X 3.55 M)** |  |  |  |  |  |  |
| **PREL.** | **PRELIMINARES** | | | | |  |  |
| **PREL.01** | DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA DE FIBRA DE VIDRIO EXISTENTE, INCLUYE: EL RETIRO DE TORNILLERÍA, ACARREO Y ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, AL LUGAR QUE SE INDIQUE, PARA SU DESALOJO FUERA DEL EDIFICIO A TIRO LIBRE, INCLUYE TAMBIÉN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 16.51 |  |  |  |  |
| **ESMET.** | **ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | |  |  |
| **ESMET.01** | DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CORTES CON EQUIPO PARA SECCIONARLA, LIBERACIÓN DE ANCLAJE DE PISO, MURO, O DE PRETILES, ACARREOS VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE TAMBIÉN LOS CONSUMIBLES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 56.36 |  |  |  |  |
| **ESMET.02** | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA QUE CONFORMA LA TECHUMBRE, ADICIONANDO PERFILES DE LA MISMA SECCIÓN EXISTENTE O MAYORES DONDE SEA NECESARIO PARA CONTAR CON UN MEJOR APOYO Y RESISTENCIA PARA RECIBIR LA CUBIERTA Y SOPORTAR DEBIDAMENTE LOS EFECTOS DE LLUVIAS SEVERAS, CONSIDERANDO LA POSIBILIDAD DE CONVERTIR LA CUBIERTA A UNA SOLA CAÍDA DE AGUA (ACTUALMENTE ESTA A DOBLE CAÍDA), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRAIMADO Y SOLDADURA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, PLANTA PARA SOLDAR, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | KG | 24.39 |  |  |  |  |
| **ESMET.03** | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICA COMEX 100, COLOR A ELEGIR, EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE TECHUMBRE, INCLUYE LA LIMPIEZA DE LOS PERFILES RETIRANDO TODA LA OXIDACIÓN QUE PRESENTAN, UTILIZANDO, CARDA DE ACERO CON ESMERIL ELÉCTRICO, LIJA, FIBRA O LO QUE SEA NECESARIO PARA DEJAR EL METAL EN CONDICIONES DE RECIBIR DEBIDAMENTE LA PINTURA, INCLUYE TAMBIÉN: TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | ML | 119.53 |  |  |  |  |
| **CUB.** | **CUBIERTA** | | | | |  |  |
| **CUB.01** | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR CON PROTECCIÓN 2UV DE 6 MM DE ESPESOR BLANCO O CRISTAL, INCLUYE: MOLDURAS "H" Y "U", BROCAPIJAS PARA SU FIJACIÓN, SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" ANCHO X 1/8" DE ESPESOR PARA UNA MAYOR FIJACIÓN DEL PANEL, SELLANDO LA TORNILLERÍA Y MOLDURAS CON SILICON MARCA SIKAFLEX RESISTENTE A LA INTEMPERIE; ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 16.51 |  |  |  |  |
|  | **TECHUMBRE 03 VENUSTIANO CARRANZA (7.55 X 6.20 M)** | |  |  |  |  |  |
| **PREL.** | **PRELIMINARES** | | | | |  |  |
| **PREL.01** | DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA DE FIBRA DE VIDRIO EXISTENTE, INCLUYE: EL RETIRO DE TORNILLERÍA, ACARREO Y ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, AL LUGAR QUE SE INDIQUE, PARA SU DESALOJO FUERA DEL EDIFICIO A TIRO LIBRE, INCLUYE TAMBIÉN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 46.81 |  |  |  |  |
| **ESMET.** | **ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | |  |  |
| **ESMET.01** | DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CORTES CON EQUIPO PARA SECCIONARLA, LIBERACIÓN DE ANCLAJE DE PISO, MURO, O DE PRETILES, ACARREOS VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE TAMBIÉN LOS CONSUMIBLES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 265.28 |  |  |  |  |
| **ESMET.02** | SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA PARA TECHUMBRE A BASE DE PERFIL PTR DE 4" X 1 1/2" X 4.22 KG/M Y 2 1/2" X1 1/2" X 3.03 KG/M INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRIMER Y SOLDADURA, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, PLANTA PARA SOLDAR, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | KG | 329.35 |  |  |  |  |
| **ESMET.03** | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICA COMEX 100, COLOR A ELEGIR, EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE TECHUMBRE, INCLUYE LA LIMPIEZA DE LOS PERFILES RETIRANDO TODA LA OXIDACIÓN QUE PRESENTAN, UTILIZANDO, CARDA DE ACERO CON ESMERIL ELÉCTRICO, LIJA, FIBRA O LO QUE SEA NECESARIO PARA DEJAR EL METAL EN CONDICIONES DE RECIBIR DEBIDAMENTE LA PINTURA, INCLUYE TAMBIÉN: TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | ML | 330.87 |  |  |  |  |
| **CUB.** | **CUBIERTA** | | | | |  |  |
| **CUB.01** | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR CON PROTECCIÓN 2UV DE 6 MM DE ESPESOR BLANCO O CRISTAL, INCLUYE: MOLDURAS "H" Y "U", BROCAPIJAS PARA SU FIJACIÓN, SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" ANCHO X 1/8" DE ESPESOR PARA UNA MAYOR FIJACIÓN DEL PANEL, SELLANDO LA TORNILLERÍA Y MOLDURAS CON SILICON MARCA SIKAFLEX RESISTENTE A LA INTEMPERIE; ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 46.81 |  |  |  |  |
|  | **TECHUMBRE 04 VENUSTIANO CARRANZA (6.85 X 6.20 M)** | |  |  |  |  |  |
| **PREL.** | **PRELIMINARES** | | | | |  |  |
| **PREL.01** | DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA DE FIBRA DE VIDRIO EXISTENTE, INCLUYE: EL RETIRO DE TORNILLERÍA, ACARREO Y ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, AL LUGAR QUE SE INDIQUE, PARA SU DESALOJO FUERA DEL EDIFICIO A TIRO LIBRE, INCLUYE TAMBIÉN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 42.47 |  |  |  |  |
| **ESMET.** | **ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | |  |  |
| **ESMET.01** | DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CORTES CON EQUIPO PARA SECCIONARLA, LIBERACIÓN DE ANCLAJE DE PISO, MURO, O DE PRETILES, ACARREOS VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE TAMBIÉN LOS CONSUMIBLES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 187.18 |  |  |  |  |
| **ESMET.02** | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA QUE CONFORMA LA TECHUMBRE, ADICIONANDO PERFILES DE LA MISMA SECCIÓN EXISTENTE O MAYORES DONDE SEA NECESARIO PARA CONTAR CON UN MEJOR APOYO Y RESISTENCIA PARA RECIBIR LA CUBIERTA Y SOPORTAR DEBIDAMENTE LOS EFECTOS DE LLUVIAS SEVERAS, CONSIDERANDO LA POSIBILIDAD DE CONVERTIR LA CUBIERTA A UNA SOLA CAÍDA DE AGUA (ACTUALMENTE ESTA A DOBLE CAÍDA), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRAIMADO Y SOLDADURA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, PLANTA PARA SOLDAR, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | KG | 338.66 |  |  |  |  |
| **ESMET.03** | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICA COMEX 100, COLOR A ELEGIR, EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE TECHUMBRE, INCLUYE LA LIMPIEZA DE LOS PERFILES RETIRANDO TODA LA OXIDACIÓN QUE PRESENTAN, UTILIZANDO, CARDA DE ACERO CON ESMERIL ELÉCTRICO, LIJA, FIBRA O LO QUE SEA NECESARIO PARA DEJAR EL METAL EN CONDICIONES DE RECIBIR DEBIDAMENTE LA PINTURA, INCLUYE TAMBIÉN: TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | ML | 445.93 |  |  |  |  |
| **CUB.** | **CUBIERTA** | | | | |  |  |
| **CUB.01** | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR CON PROTECCIÓN 2UV DE 6 MM DE ESPESOR BLANCO O CRISTAL, INCLUYE: MOLDURAS "H" Y "U", BROCAPIJAS PARA SU FIJACIÓN, SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" ANCHO X 1/8" DE ESPESOR PARA UNA MAYOR FIJACIÓN DEL PANEL, SELLANDO LA TORNILLERÍA Y MOLDURAS CON SILICON MARCA SIKAFLEX RESISTENTE A LA INTEMPERIE; ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 42.47 |  |  |  |  |